,_Durchmesser_Stab_oben##length##millimeters,_Durchmesser_Stab_unten##length##millimeters,_Anzahl_Staebe_oben##other##,_Aussenstaebe_unten_einsetzen##other##,Dämmstärken##other##,Dämmmaterial##other##,Elementlänge##length##millimeters,Dämmhöhe wie statische Höhe##other##,Dämmhöhe##length##millimeters,a (Dämmung bis unteres Eisen)##length##millimeters,_a_min##length##millimeters,_b_min##length##millimeters,_L1##length##millimeters,_L2##length##millimeters,TYP##other##
QVA+,10,10,2,1,DS : 80,DM : 01_MW,500,1,260,50,50,50,170,170, QVA
QVB+,10,10,3,1,DS : 80,DM : 01_MW,500,1,260,50,50,50,170,170, QVB
QVC+,10,10,4,1,DS : 80,DM : 01_MW,1000,1,260,50,50,50,170,170, QVC
QVD+,10,10,5,1,DS : 80,DM : 01_MW,1000,1,260,50,50,50,170,170, QVD