,_Durchmesser_Stab_oben##length##millimeters,_Durchmesser_Stab_unten##length##millimeters,_Anzahl_Staebe_oben##other##,_Aussenstaebe_unten_einsetzen##other##,_Anzahl_Platten##other##,Dämmstärken##other##,Dämmmaterial##other##,Elementlänge##length##millimeters,Dämmhöhe wie statische Höhe##other##,Dämmhöhe##length##millimeters,a (Dämmung bis unteres Eisen)##length##millimeters,_a_min##length##millimeters,_b_min##length##millimeters,_L1##length##millimeters,_L2##length##millimeters,_L1u##length##millimeters,_L2u##length##millimeters,TYP##other##
KVA+,12,12,3,1,3,DS : 80,DM : 01_MW,500,1,260,27,27,30,490,490,280,280, KVA
KVB+,12,12,5,1,5,DS : 80,DM : 01_MW,1000,1,260,23,23,30,490,490,280,280, KVB
KVC+,12,12,7,1,7,DS : 80,DM : 01_MW,1000,1,260,23,23,30,490,490,280,280, KVC
KVD+,12,12,9,1,9,DS : 80,DM : 01_MW,1000,1,260,21,21,30,490,490,280,280, KVD