,Bügelmass##other##,Statische Höhe##other##,_Durchmesser_Hauptstäbe##length##millimeters,_Durchmesser_Zwischenstäbe##length##millimeters,_Anzahl_Hauptstäbe##other##,_Zwischenstäbe verwenden##other##,_Anzahl_Platten##other##,Dämmmaterial##other##,_Stabtyp_U##other##,_S_Ausfuehrung##other##,_S_Platte_versetzt##other##,_S_Platte_moeglich_bei_Position_0##other##,_S_Platte_moeglich_bei_Position_0.5##other##,_S_Platte_moeglich_bei_Position_1##other##,_S_Platte_moeglich_bei_Position_1.5##other##,_S_Platte_moeglich_bei_Position_2##other##,_S_Platte_moeglich_bei_Position_2.5##other##,_S_Platte_moeglich_bei_Position_3##other##,_S_Platte_moeglich_bei_Position_4##other##,Elementlänge##length##millimeters,Dämmhöhe wie statische Höhe##other##,Dämmhöhe##length##millimeters,TYP##other##,S##other##
UL+,c : 170,D : 140,10,10,3,0,2,DM : 01_MW,1,S- : Ohne,1,1,1,0,0,0,0,0,0,600,1,260,UL, ohne
UL+ S1,c : 170,D : 140,10,10,3,0,2,DM : 01_MW,1,S- : S1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,600,1,260,UL, S1
UL+ S2,c : 170,D : 140,10,10,3,0,2,DM : 01_MW,1,S- : S2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,600,1,260,UL, S2
OL+,c : 170,D : 140,10,10,3,0,2,DM : 01_MW,0,S- : Ohne,1,1,1,0,0,0,0,0,0,600,1,260,OL, ohne
OL+ S1,c : 170,D : 140,10,10,3,0,2,DM : 01_MW,0,S- : S1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,600,1,260,OL, S1
OL+ S2,c : 170,D : 140,10,10,3,0,2,DM : 01_MW,0,S- : S2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,600,1,260,OL, S2